# 附件2： 采购需求技术参数

项目名称：昌宁县中医医院煎药机设备采购项目

项目编号：CNZY2025YNCG002

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 需求参数 | 需求数量  | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | 中药煎药机 | 1.容量：≥13000ml 。2.功率：≥1400W。3.电压：AC220V。4.尺寸不小于：565X515X1127(mm)。5.符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可的相关检测机构出具的检验报告为准。6.符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。7.采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。8.先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。9.采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。10.不锈钢锅体，内置不锈钢二煎储药罐。11.具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高。12.自动加热调节，文火、武火自动转换。13.具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。14.有蒸汽循环回收功能，煎药蒸汽经风冷冷凝器回收，保障有效成份无损失，无味煎药，改善环境。15.自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。16.可配备单体包装机。17.质量安全可靠，通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证，符合行业发展趋势，列入国家中医局首批中医诊疗设备推广目录。列入国家重点新产品计划立项项目清单。18.附属设备：配备与煎药机适配的中药液体包装机1台，具备连接至少4台煎药机药液输送的接口，以满足中药液包装的需求。19. 设备保修：≥2 年。 | 4 | 台 | 21000.00  |